[bookmark: _GoBack]Интерактивный мастер-класс: «Механика созидания: Винт и гайка»
Основная идея: Демонстрация того, как простейшие крепежные элементы стали фундаментом современной цивилизации.
Целевые установки:
· Междисциплинарный подход: раскрыть взаимосвязь между техникой, историей и точными науками.
· Развитие навыков: совершенствование мелкой моторики, отработка зрительно-моторной координации, тренировка пространственного мышления и концентрации.
· Практический аспект: формирование понимания эволюции инженерной мысли через работу с инструментами.
Ключевые задачи:
· Сформировать базовое понимание принципа работы простых механизмов.
· Освоить приемы работы с резьбовыми соединениями.
· Отработать навыки командного взаимодействия, проведения измерений и математических расчетов.
· Обеспечить уникальный вклад каждого педагога в общую канву занятия.
Материально-техническое обеспечение:
· Комплекты: деревянные модели болтов и гаек разного калибра (включая крупногабаритные для активных игр).
· Слесарный инструмент: отвертки (шлицевые и крестовые), ключи, молотки, угольники, ножовки, перфорированные пластины.
· Заготовки: бруски с подготовленными отверстиями.
· Визуальные материалы: инфографика с типами резьбы, хронологические таблицы.
· Мультимедиа: проектор, ноутбук, рабочие листы для учащихся.

План проведения
1. Вводная часть (3–4 мин)
Ведущий задает тон: «Сегодня мы проведем необычный эксперимент. Четыре эксперта докажут, что обычный винт — это связующее звено между историческими эпохами, математическими формулами, физической активностью и инженерным искусством. Наш мастер-класс — это площадка, где теория превращается в практику через ваши руки».
2. Технологический блок: «Слесарное мастерство» (10 мин)
· Теория: Разбор видов резьбы (метрическая vs дюймовая). Демонстрация правильной техники накручивания: важность соосности и плавности хода.
· Практика: Работа в парах. Ученики тренируются в сборке и разборке соединений, учатся использовать контргайки для фиксации.
· Проблемная ситуация: Одной из групп выдается деталь с дефектной резьбой для анализа причин неисправности.
· Резюме: Резьба — это наклонная плоскость, свернутая в спираль, преобразующая вращательное усилие в линейное перемещение.
3. Исторический блок: «Эволюция крепежа» (10 мин)
· Лекционный экскурс: От «винта Архимеда» для ирригации до высокотехнологичных болтов на МКС. Упоминание вклада Леонардо да Винчи и стандартизации Джозефа Уитворта.
· Интерактив: «Артефакты прошлого». Ученики пытаются угадать назначение древних инструментов, найденных археологами.
· Исторический факт: Упоминание роли Петра I в контроле качества оружейного производства.
· Резюме: Винтовое соединение — ключевой фактор прогресса, изменивший всё: от бытовой техники до оборонной промышленности.
4. Математический блок: «Геометрия спирали» (10 мин)
· Методика: Определение шага резьбы (P) через отношение длины участка (L) к числу витков (n).
· Задачи:
· Расчет шага резьбы по заданным параметрам болта.
· Логическая задача: определение шага, если известно количество оборотов на заданную дистанцию.
· Групповое задание: вычисление необходимого количества оборотов для перемещения гайки на 50 мм при известном шаге.
· Резюме: Винтовая линия подчиняется строгим математическим законам. Точность расчетов — залог надежности любого механизма.


